Unify OpenScape DECT Telefone

Aktuell nur Modelle SL5 in Verwendung

Haben PC-Konnektivitat via USB mini- oder micro-B

Medien-Upload unter Linux

Zum Medien-Upload unter Linux kann das python-basierte tool QuickSync4Linux benutzt werden welches kompatible AT-Befehle an die Telefone senden kann um Klingeltone, Bilder, und Kontakte hochzuladen. https://github.com/schorschii/QuickSync4Linux