Unifi OpenScape DeskPhone CP400

Wir haben relativ viele CP400 übrig. Vor der Verwendung müssen diese mit der SIP-Firmware geflasht werden.

SIP-Firmware flashen

CP400 mit Strom versorgen (PoE)

Settings→Admin(default Passwort: 123456)→Maintainance→FactoryReset(Passwort immer 124816)

Settings→Admin→Dignostic→IP finden

Auf das Web Based Managemement Interface unter der IP des Telefons gehen.

Unter Admin→FileTransfer→PhoneApplication die Firmware hochladen.