Unifi OpenScape DeskPhone CP400

Wir haben relativ viele CP400 übrig. Vor der Verwendung müssen diese mit der SIP-Firmware geflasht werden.

SIP-Firmware flashen

CP400 mit Strom versorgen (PoE)

Settings→Admin(default Passwort: 123456)→Maintainance→FactoryReset(Passwort immer 124816)

Settings→Admin→Dignostic→IP finden

Auf das Web Based Managemement Interface unter der IP des Telefons gehen.

Unter Admin→FileTransfer→PhoneApplication die Firmware hochladen.

Verwendung als HomeAssistant Tasten-Panel

Die 16 Tasten rechts am gerät können frei programmiert werden. Unter anderem auch, um bei betätigung einen HTTP(S)-Request abzusenden. Dies kann mit der Webhook-Funktion von HomeAssistant kombiniert werden, um Aktionen in Homeassistant auszulösen. HTTP(S)-Requests können nur über das Webinterface programmiert werden. Die Option findet sich unter AdministratorSettings→System→Features→ProgramKeys (nicht KeyModule 1 oder 2, dies sind Erweiterungsmodule für mehr Tasten). Es ist empfohlen, die oberste oder unterste Taste als Shift-Taste zu programmieren, damit statt n = 16, 2n-2 = 30 Funktionen programmiert werden können, z.B. Schnellwahl-Einträge an nahegelegene oder befreundete Hackspaces, oder interne Telefone (z.B. Rundruf).