Gelasertes Space Schield

Contact: Nikolai

Projectstatus: aufgehangen

Vorgehen

Ausgangsmaterial waren D4 Bastel Sperrholz Platten vom Bauhaus. Für das leichtere Lasern wurde Pappelholz gewählt.

Die einzelnen Platten wurde grün Lackiert um die Hintergrundfarbe zu setzten.

Anschließend wurde die komplette Fläche mit Blauen Kreppband abgeklept um die Hintergrundfarbe zu maskieren.

Die abgeklepte Platte wurde im K40 Lasercutter/-engraver bearbeitet wobei scharfe kanten zwischen der abgeklepten Fläche und dem ausgelazerten bereich entand. somit haben wir uns eine eigene Maske erschaffen.

Die Maske wurde genutzt indem die frei gelaserten Bereiche mit Schwarzer Farbe lackiert wurden.

Als letzter schritt wurde nach dem trocknen der Farbe die Kreppband Streifen entferne und somit die Grüne Hintergrundfarbe freigelegt.

Notizen

Mit mehrmaligen lackieren und abkleben können mehr Farbe Kombinationen ermöglicht werden

Die Farbe hält nicht so gut auf den Raster Gravierten Holz

Die Strukturen dürfen nicht zu fein werden da ansonsten die obere Holzschicht sehr leicht abreist