Gelasertes Space Schield

Contact: Nikolai, Damian

Projectstatus: aufgehangen

Vorgehen

Ausgangsmaterial waren DIN A 4 Bastelsperrholzplatten vom Bauhaus. Für das leichtere Lasern wurde Pappelholz gewählt.

Die einzelnen Platten wurde grün lackiert um die Hintergrundfarbe zu setzen.

Anschließend wurde die komplette Fläche mit blauem Kreppband abgeklebt um die Hintergrundfarbe zu maskieren.

Die abgeklebte Platte wurde im K40 Lasercutter/-engraver bearbeitet wobei scharfe Kanten zwischen der abgeklebten Fläche und dem ausgelaserten Bereich entstand. somit haben wir uns eine eigene Maske erschaffen.

Die Maske wurde genutzt indem die frei gelaserten Bereiche mit Schwarzer Farbe lackiert wurden.

Als letzter schritt wurde nach dem trocknen der Farbe die Kreppband Streifen entferne und somit die Grüne Hintergrundfarbe freigelegt.

Notizen

Mit mehrmaligen lackieren und abkleben sind mehr Farbkombinationen möglich

Die Farbe hält nicht so gut auf dem gravierten Holz

Die Strukturen dürfen nicht zu fein werden, da ansonsten die obere Holzschicht sehr leicht abreißt