Ansicht Dock von Vorne Ansicht Dock von Hinten

DisplayLink Docks

Input: 5V Barrel-Jack und USB3.0 Typ B

Output: HDMI, DVI, Ethernet, 4xUSB2.0, 2xUSB3.0

Treiber

Das Gerät benötigt einen Treiber von Synaptics welcher hier zu finden ist: https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/ubuntu