Übersicht: Telefon-Ausstattung

Telefonnetz

Telefonanlage

SipGate

Wir haben via SipGate eine „normale“ Festnetznummer mit villinger Vorwahl unter 07721 9463980. Diese kann nur angerufen werden, jedoch nicht hinaustelefonieren.

EPVPN

Wir sind an das EPVPN mittels SIP angeschlossen. Wir haben die Nummern 6638, 6639 und 6640. Über die 0221 596196638 (oder per SIP: 6638@hg.eventphone.de) sind wir auf allen Telefonen von außen erreichbar. Mit dem Telefon kann man zwar von außen angerufen werden, allerdings nur ins EPVPN-Netz telefonieren. Ein Telefonbuch findet sich hier.

Aktuell sind wir dabei die Extension 1876/1VSO zu registrieren.

Fritz!Box

Die Fritzbox stellt den Kontakt zu SipGate und Eventphone her. Es können bis zu 6 DECT Geräte sowie analoge Telefone angeschlossen werden. Auch weitere Rufnummern, Anrufbeantworter und Mailboxen sind möglich.

DECT

6x OpenScape DECT Phone SL5

weitere DECT Telefone (im Moment nicht verbunden)

Analog

Siemens euroset 2010

Deutsche Post SIGNO m

Deutsche Post Fe TAp 751-1

IP-Telefone

innovaphone IP112

Siemens Openstage 20 HFE

Anderes

Eumex 400 ISDN-Telefonanlage